Positionele data

Aansturingsprogramma

IC’s

Genuino

Weergave leds

Lange binaire rij “0100101010101…”

Omzetting hexacode

“0xFF”

Opspliting delen van 8

“10010101”