Controlepaneel voor rasters

Welk raster van de kubus

leds door checkbox

Van 1 tot 8

Het geprogrammeerde deel uploaden

Welke seriële poort mee te verbinden

Verbinding maken met kubus

Het controlepaneel voor de kubusconnectie

Van 0 tot 19

Welk stuk men nu verandert

De snelheid waarop de opeenvolgende stukken worden weergegeven

Van 1 tot 3